
　　　　　　　　『触って読める五線譜』を作る ＦＵＧＡ の使い方

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０１９年 ７月 ７日

はじめに

　ＦＵＧＡ を使うと、誰もがとても簡単に『触って読める五線譜』を製作できます。この新しいタイプ
の楽譜は、点字楽譜とは全く異なるもので、むしろ一般の五線譜に近いのですが、音符などのすべての
記号が触って読める凸図形と点字を使って描かれているのが特徴です。音符などの形は、触読しやすい
ように新しく考案したものもあります。
　このような楽譜が製作できるようになったのは、任意の凸図形を印刷できる「EasyTactix」が開発さ
れたことに依ります。この点字プリンタと ＦＵＧＡ の組み合わせによって、楽譜の点訳は画期的に
容易なものとなるでしょう。ＦＵＧＡ はこの点字プリンタにのみ対応しています。
　「EasyTactix」は ＳＩＮＫＡ株式会社の製品です。

　以下では、ＦＵＧＡ の使い方を説明します。


１．新規作成

　メインメニューの「ファイル -> 新規作成」をクリックすると、「新規作成」ダイアログボックスが
現れます。ここで、プレヴュー画面を参考にして、作成したい楽譜についての次の７項目を設定して
ください。

　1) 用紙を縦長に使うか、横長に使うか
　　　この設定は後からの変更はできません。また、縦長のページと横長のページを混在させることも
　　できません。

　2) 楽譜タイプ
　　　次の４通りの楽譜タイプから選びます。

　　　ト音記号のみ　／　ト音記号とヘ音記号の２段　／　白紙　／　ト音記号２段とヘ音記号の３段

　　　ページ毎に異なるタイプにすることはできますが、後から変更することはできません。しかし、
　　５線やト音・ヘ音記号を後から消去したり書き込んだりすることはできます。
　　　白紙というのは、例えば、歌詞だけを書くなどのためのものです。点字を書くときの目安となる
　　罫線が灰色で表示されますが、これはメインメニューの「表示 -> 罫線の表示／非表示」で表示さ
　　せたり消したりできます。
　　　ギター譜も描けるのですが、専用の楽譜タイプはありません。ギター譜を作成したい場合は、ト
　　音記号のみの６段にし、３段目と６段目を消去して、そこに指使いを示すための６本線を引くよう
　　にしてください。

　3) 調性
　　　調性のシャープ・フラット記号は、印刷用としては、後から消去したり書き込んだりできます。
　　しかし、後から書き込めるのは臨時記号としてのシャープ・フラットであり、見た目は同じですが
　　有効範囲が異なるため、後述する「ＭＩＤＩファイルへの変換と再生」では正しく働きません。

　4) 縦ピッチ
　　　ほとんどすべての記号は、マウスで描画位置を決めるとき、縦方法にこの値の間隔をとって決め
　　られます。６、７、８、９、１０ の５段階です。この値は５線の間隔、及び、音符などのサイズ
　　とも関連しています。全ページを通じて同一の値でなければならず、後から変更することもできま
　　せん。

　5) トップ
　　　このページの１段目の上部にどれぐらいの白地部分をとるかを決めます。タイトルなどを書く
　　必要があるときは大きくする必要があります。ページ毎に異なっていてもよく、後から変更する
　　こともできます。

　6) 段数
　　　このページに何段描くかを決めます。ページ毎に設定しますが、後から変更することはできま
　　せん。

　7) 段間隔
　　　このページにおける段と段の間隔を決めます。ページ毎に設定しますが、後で変更することは
　　できません。

　最後に ＯＫ のボタンをクリックすると、メインフォームに戻り、楽譜を描くことができるように
なります。


２．楽譜を描く

　メインフォームにおいては、左上の方に縦ピッチ、トップ、段数の値が表示されています。トップ
と段数は可能な範囲で変更することができます。

　(1) 音符などの記入

　　メインフォームの左側に音符などの記号が３列並んでいます。マウスをこのどれかひとつの上に置く
　と、その名前が表示されます。そして、いずれかの記号をクリックすると、それを書き込むモードに
　入りますので、書き込みたい位置でマウスの左クリックをすると、その位置へその記号が書き込まれ
　ます。
　　メインフォームには載っていない特殊な記号のパレットはメインメニューの「特殊記号」から開く
　ことができます。ここには「ピアノ楽譜」、「リコーダーの運指図」、「ギター譜」、及び、「オリ
　ジナル記号」（後述）のサブメニューがあります。
　　「ピアノ楽譜」には、「ペダル」などの他、「指番号」を示す記号が載っています。「指番号」の
　記号は独自に考案したもので、縦に並んだ５つの点の位置が指の番号に対応しており、横棒が表示し
　たい番号を示すようになっています。例えば、右手用の「２」は、下から「点、横棒、点、点、点」
　という記号になります。パレットには、上段に右手用、下段に左手用が載っています。
　　ギター譜を描く場合は、段をひとつ消去して、そこに６本線を描き、その上に●などを使って、指
　使いを表現してください。　　
　　ほとんどの記号は、任意の位置に書き込める訳ではなく、縦方向では縦ピッチの値、横方向で
　は ６ の間隔をとった格子状の位置へのみ書き込めます。メインメニューの「表示」->「グリッドの
　表示／非表示」で、その位置、つまりグリッド点を表示／非表示させられます。「間隔」を拡げると、
　その分、省略しながら表示します。
　　グレーの枠の中へ描いてください。
　　記号は触読しやすいように新たに考案されたものであり、一般のものとは異なる場合があります。

　　クレッセンド、デクレッセンド、３連符、連桁、斜線は、左端の位置を左クリックで決めた後、
　マウスを動かして右端の位置で左クリックしてください。マウスボタンを押したまま動かすのでは
　ありません。縦線・横線も同様です。連桁は、一般のものとは異なり、３連符に似た表現となります。
　　また、スラ―・タイは、それぞれ左クリックによって左右の端の位置を決めてから、さらにマウス
　を動かして左クリックによって膨らみを決めてください。
　　これら、第２（第３）の位置を指定する必要のある記号については、第２（第３）の位置を指定す
　る前に右クリックすると、第１（第２）の点の指定をキャンセルします。

　　ボタンのない、以下の記号などは、外字符なしのアルファベットの点字で代用します。

　　フォルテ → ｆ　 メゾフォルテ → ｍｆ　 フォルテッシモ → ｆｆ　 フォルテッシシモ → ｆｆｆ
　　スフォルツァンド → ｓｆ　 ピアノ → ｐ　 メゾピアノ → ｍｐ　 ピアニッシモ → ｐｐ
　　ピアニッシシモ → ｐｐｐ　 セーニョ → ｓｅ　 ダルセーニョ → ｄｓ　 ダカーポ → ｄｃ
　　リタルダンド → ｒｉｔ

　　全休符もありませんが、全休符は、拍子に応じて２分休符、４分休符３個、２分休符２個などで表
　します。

　　何かの記号を書き込んだ直後、その記号について、BackSpaceキーで消去、上下左右の矢印キーで
　移動させることができます。付点だけは左右の矢印キーで細かく移動します。

　(2) 点字の記入

　　メインフォームの左側に点字の記入を開始するボタンもあります。点字は、まず、書き始めの位置
　を指定するようになります。マウスの左クリックによって書き込み開始の位置を指定すると、「点字
　書き込み」という書き込み窓が現れますので、ここで入力方法と表示方法を指定または確認の上、書
　き込んでください。
　　「ローマ字変換入力」の場合は、入力モードが「半角カタカナ」でなければなりません。自動的に
　そのように設定するようになっていますが、もし「半角カタカナ」以外のモードであれば、手動で
　変更してください。
　　「カナ英数直接入力」は主としてアルファベットの入力に使います。アルファベット以外の記号等
　も入力できますが、いくつか補足します。

　　・外字符、大文字符は自動的には付きません。外字符は「$」、大文字符は「@6@」を使って入力し
　　　ます。
　　・数字には数符が自動的に付きます。連続する数字の間に数符を挿入したいときは、「#」を使って
　　　入力します。
　　・空白はマス空けに使えます。なお、書き込み開始位置を移動できるときには、右向き矢印キーで
　　　マス空けをすることもできます。
　　・「@数字@ 」の形で、数字の部分に１〜６で点字の点の番号を指定することにより、任意の点字を
　　　入力できます。例えば、@256@ と入力すると点字（-2--56）になります。

　　「６点点字入力」は、デフォルトでは Ｆ,Ｄ,Ｓ,Ｊ,Ｋ,Ｌの各キーが１,２,３,４,５,６の点に対応
　していますので、これらの同時打ちで点字を入力します。このキー配置は、「メインメニュー ->
　オプション で設定変更できます。設定したキー配置は保存されます。
　　メインメニューの「表示 -> 墨訳／点字」で、点字の画面上での表示を、かな、アルファベット、
　点字に替えられます。この変更は表示だけのことで、実体はすべて点字です。
　　点字の書き込み位置は、マウスのクリックで変更できますし、上下左右の矢印キーでもカーソルを
　移動させることができます。Shiftキー＋矢印キーでは、より細かく移動します。
　　メインメニューの「ヘルプ」に「点字記号一覧」と「点字一覧 Ｈ.Ｐ.」というメニューがあります。
　前者では、いろいろな記号などの点字について、入力方法とともに一覧にしています。後者では、
　「今日からできるパソコン点訳」というホームページの内、点字一覧のページへリンクします。

　(3) 楽譜の編集

　　メインメニューの「編集」に次のサブメニューがあります。

　　1) 取り消し
　　　　このメニューのクリック、または、BackSpaceキーの押下によって、最後に書き込まれたもの
　　　から遡って、記号を１個ずつ消去します。ただし、消去した記号を元に戻すことはできません。

　　2) 領域を指定して移動
　　　　このメニューをクリックすると、長方形領域を指定できるようになります。移動させたい領域
　　　を、その左上角と右下角などをマウスの左クリックで指定してください。そして、それを移動先
　　　へ持っていき、左クリックで決定すると、移動が完了します。決定する前に右クリックすると、
　　　移動を中断します。
　　　　移動を完了した直後に上記 1) の取り消しをおこなうと、その直前の移動を元に戻します。

　　　　この機能を使って、５線のひとつの段全体を５線ごと移動させることも出来ますが、後述する
　　　「ＭＩＤＩファイルへの変換と再生」では正しく認識できなくなります。

　　3) 領域を指定してコピー
　　　　指定した領域内の音符などを指定した先へコピーします。操作は上記 2) と同様です。取り
　　　消しも同様にできます。

　　4) 領域を指定して消去
　　　　指定した領域内の音符などを消去します。上記 2) と同様に長方形領域を指定すると、直ちに
　　　消去が実行されます。取り消しも同様にできます。

　　5) クリップボードへコピー
　　　　長方形領域を指定すると、その内部の音符などを、クリップボードへ保存します。そして、
　　　このデータは下記の 7) によって、別の場所へ貼り付けることができます。上記 3) のコピー
　　　は現在表示している同一のページにしか貼り付けられませんが、クリップボードへコピーした
　　　ものなら、別のページ、別のファイルにも貼り付けられます。
　　　　違う領域をクリップボードへコピーすると、上書きされて、前のデータは無くなります。
　　　　なお、このクリップボードは Windows のものとは無関係です。
　　　　
　　6) 切り取ってクリップボードへコピー
　　　　長方形領域を指定すると、その内部の音符などを、切り取ってクリップボードへ保存します。
　
　　7) クリップボードから貼り付け
　　　　このメニューをクリックすると、クリップボードのデータが現れて、マウスで指定した位置へ
　　　貼り付けられるようになります。ただし、「縦ピッチ」が異なっている場合は、改めて移動さ
　　　せる必要がありますので、縦ピッチが同一のものについて行うべきです。
　　　　貼り付けをおこなった後でも、クリップボードのデータは残っています。

　　8) 検索
　　　　開いた「検索」ダイアログボックスの「検索開始」ボタンで、選ばれている記号などの検索を
　　　おこない、そのホットポジション部分の背景を水色にして表示します。「検索解除」ボタンで
　　　検索を解除します。「対象モードの再設定」ボタンをクリックすると、その時点で設定されて
　　　いるモードの記号を検索の対象にします。

　　9) 移調
　　　　移調後の新しい調性と音符を上げ下げする量を指定すると、指定したページの範囲について、
　　　そのように書き換えます。ただし、必要なスペースが無くても実行しますので、後から、適切
　　　に修正する必要があるかもしれません。臨時記号も機械的に上げ下げしますので、後から修正
　　　する必要があります。また、点字と縦線・横線は上げ下げしませんので、これも後から修正し
　　　なければなりません。

　　上記 2)、3)、7) の操作の直後、上下左右の矢印キーで位置を調整できます。

　　上記 2) から 7) の編集モードに入らなくても、点字以外の記号１個に対してなら、移動と消去
　をおこなう別の方法があります。この機能は、対象とする記号を書き込むモードにおいて有効です。
　　すでに書き込まれている記号にマウスのカーソル（その記号の形をしている）を重ねるようにし、
　マウスの右クリックをおこなうと、その記号を消去します。また、同様にしてマウスの左クリック
　をおこない、そのままドラッグして別の場所でマウスのボタンを離すと、その記号をその場所へ移動
　します。この方法でひとつの記号を画面の左右の端（グレーの枠の外）へ移動させた場合は、その
　記号を消去します。ただし、この方法での移動の直後には矢印キーでの位置調整はできません。
　
　(4) ページの追加・挿入・削除

　　メインメニューの「ページ -> 追加」で１ページ追加できます。このとき、追加するページに
　ついて、上記 １．の 2)、3)、5)、6)、7) を設定できます。
　　追加されるのは、データの最終ページの後ろです。なお、総ページ数の最大値は １００ です。
　　表示ページの変更は、メインメニューの下にある現在ページ表示窓の数値を変更することでおこ
　なえます。
　　データの最終ページを表示しているときに「次のページへ」のボタンをクリックすると、ページ
　を追加するかどうか尋ねてきますので、ここからもページを追加することができます。

　　メインメニューの「ページ -> 挿入」で１ページ挿入できます。このとき、挿入するページに
　ついて、上記 １．の 2)、3)、5)、6)、7) を設定できます。
　　挿入されるのは、現在表示されているページの前です。つまり、ページ５が表示されているとき
　に挿入をおこなうと、データの５ページ以下が６ページ以下へコピーされ、挿入されるページが
　新たにページ５となります。

　　メインメニューの「ページ -> 削除」で、現在表示している１ページを削除します。実行すると
　復元はできません。次のページ以降が繰り上がってきます。


３．表示

　メインメニューの「表示」には、点字の墨訳、罫線・ホットポジション・グリッドの表示／非表示
の他、「全ページのサムネイル表示」があります。
　ホットポジションというのは、その記号の位置を特定しているもので、例えば、「領域を指定して
消去」するとき、その領域の中にこのホットポジションが入っていれば、記号の全体が入っていなく
ても消去の対象となります。
　「全ページのサムネイル表示」では、全ページを縮小して一覧表示します。ここで、どれかひとつ
のページをクリックすると、メインフォームでのそのページの編集に移ります。


４．ファイル

　メインメニューの「ファイル」に、「新規作成」の他、「開く」、「履歴から開く」、「閉じる」、
「名前を付けて保存」、「上書き保存」のサブメニューがあります。
　作成されたデータは、拡張子 .fgg のファイル（以下、ＦＧＧファイル）として保存されます。

　保存された ＦＧＧファイルを ＦＵＧＡ のアイコンにドラッグ＆ドロップすると、ＦＵＧＡ が
起動し、そのファイルを開きます。また、ＦＧＧファイルを ＦＵＧＡ に「関連付け」しておくと、
ＦＧＧファイルのアイコンのダブルクリックによって、それを開くことができます。

　「ファイル」のサブメニューには印刷を実行する「３Ｄ印刷」、「墨字印刷」もあります。それ
ぞれにおいて、「設定変更」ボタンから、使用するプリンタを選んでください。
　３Ｄ印刷ができるのは、ＳＩＮＫＡ株式会社の「EasyTactix」だけです。３Ｄ印刷では、印刷の
濃さ（＝凸部の高さ）を調節でき、その値は保存されます。デフォルトは３になっています。この
とき、EasyTactix の「詳細設定」で「印刷設定」を「点字」、「点字速度」を「６」にするのが
標準です。
　墨字印刷では、点字をかな、または、アルファベットに墨訳して印刷することもできます。


５．ツール

　(1) オリジナル記号の作成

　　画面左側に並んでいる音符など以外の記号をユーザー自身で作成することができます。例えば、
　点字で「Ｆ」と表記することにしている「フォルテ」を何か別のオリジナル記号で表したいという
　場合、そのオリジナル記号を作成し、記入することができるということです。このためには、
　メインメニューの「ツール」から「オリジナル記号の作成」を開いてください。すると、描画画面
　が現れますので、ここへ描いて作成してください。左クリックで描画、右クリックで消去できます。
　赤い横線が５本ありますが、これが実際の５線を示しています。この間隔を参考にして、サイズを
　調整してください。出来上がったものは番号を付けて保存することになります。番号を指定して
　「保存する」ボタンをクリックすると、直ちに保存され、右側にあるオリジナル記号の一覧表でも、
　その番号の場所に追加表示されます。保存される場所は、実行ファイル（Fuga.exe）が置かれてい
　るのと同じフォルダにある「FGK」フォルダです。拡張子は .fgk となります。オリジナル記号は
　９６個まで作成できます。
　　右側にはすでに保存されているオリジナル記号の一覧があるわけですが、そのひとつをクリック
　して、「開く」のボタンをクリックすると、そのＦＧＫファイルを開いて作図画面に表示しますの
　で、これを修正するなどのことができます。また、「クリア」で画面をクリアできます。
　　このようにして作成したオリジナル記号を記入するには、メインメニューの「特殊記号 -> 
　オリジナル記号」で現れるパレットで指定し、他の記号と同様に操作します。
　　オリジナル記号は作成したときに与えられた番号で管理されていますので、この番号を変更しな
　いでください。また、このＦＧＫファイルは印刷時にも必要です。従って、データの作成と印刷を
　別々のパソコンで行う場合、ＦＧＫファイルを共有する必要があります。オリジナル記号を利用し
　ている場合は、Fuga.exe を別のパソコンへコピーするとき、FGKフォルダもフォルダごと同じ場所
　へコピーしてください。

　(2) ＭＩＤＩファイルへの変換と再生

　　作成した楽譜データを ＭＩＤＩファイルに変換して保存したり、直接パソコンに内蔵されている
　音源で演奏させることができます。このためには、そのデータ（ＦＧＧファイル）を開いた状態で、
　「ツール」から「ＭＩＤＩファイルへの変換、プレイ」をクリックしてください。すると、「ＭＩ
　ＤＩファイルへの変換」というの窓が開きますので、ここで、テンポと音色、及び、演奏させたい
　範囲を指定します。そして、「プレイ」ボタンを押すと直ちに演奏が始まります。
　　変換したＭＩＤＩファイルを保存するには、「保存」ボタンを押します。この後、保存場所・
　ファイル名を指定すれば、それが保存されます。ＭＩＤＩファイルは一般の楽譜ソフトや電子楽器
　などで再生することができます。
　　これらの機能は入力の確認にも使えると思われます。ただし、この変換が常に完全におこなわれ
　る保証はありません。細かい指定は無視されますし、現在のところ、少なくとも次の制限がありま
　す。

　　1) 和音を和音として演奏させることはできません。
　　2) 強弱記号、クレッセンド、デクレッセンド、スラーは無視されます。
　　3) 繰り返し記号なども無視されます。
　　4) 3連符は音符の上側のものが認識されます。
　

６．著作権など

　ＦＵＧＡ は Ｃ＋＋Ｂｕｉｌｄｅｒ １０.２.１ でコンパイルしました。
　最初の公開日は ２０１８年８月１日です。
　著作権は下記の者にあります。このソフトウェアの営利目的での利用は禁止します。

　　　　　藤野稔寛　　　〒779-3122　徳島市国府町府中５５２
　　　　　　　　　　　　TEL　088-642-0434
　　　　　　　　　　　　E-Mail　edel-plus@ktd.biglobe.ne.jp

　ＦＵＧＡ には改良の余地があります。今後、バグを取り除くことの他、機能の拡張や操作性の向
上に努力したいと考えています。そうして、随時バージョンアップをおこないます。必要なことは
できるだけ作者のホームページでお知らせしようと思いますが、それをお約束するものではありま
せん。
　『触って読める五線譜』という、従来になかったものを提案しているだけに、いろいろなご意見、
ご提案をいただくことを期待しています。

　また、このソフトウェアの使用により生じたいかなるトラブルや損害に対しても、当方では一切
その責任を負うことはできません。　
